

**0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量**







以上电缆载流量计算条件：

1. 线芯长期工作温度：70℃；

2. 环境温度：25℃ ；

3. 埋地深度：1000mm;

4. 土壤热阻系数：1.0m.℃/W;

5. 线芯轴间距离：S=2D

**1~3芯额定电压0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表**



表中计算值为铜芯载流量。铝芯载流量为铜芯的1/1.29倍

**常见铝芯电缆0.6/1kv-1.8/3kv电缆载流量表**



**YJV、YJY、YJV22额定电压在6/6、6/10kv电缆载流量**



**YJV、YJV22电压在8.7/10、8.7/15kv电缆载流量表**




**常见BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量**




**常见BV线载流量**



**通用橡套软电缆的载流量（450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆YQ、YQW、YHQ、YC、YCW、YHC型号的载流量**







**阻燃电线电缆载流量表**


常见BV、BVVB、BVR、RVV、RVS系列阻燃电线电缆的载流量：







常见ZR-YJV电力电缆载流量表



高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量表



矿物质绝缘电缆载流量表，BTTZ铜芯铜护套氧化镁矿物质绝缘电缆载流量表



（以上数据仅供参考，请结合实际情况选型）